(module WS2812B (layer F.Cu) (tedit 63510815)
  (descr WS2812Ba)
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.00508 -3.1623) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WS2812B (at -0.00508 3.22326) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.75 -0.9 90) (size 0.79 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.75 0.9 90) (size 0.79 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.75 0.9 90) (size 0.79 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.75 -0.9 90) (size 0.79 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "D:/SMD WS2812B Mini.step"
    (offset (xyz 0 0 2))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 90))
  )
)
