(module easyeda2kicad:LED-SMD_4P-L3.5-W3.5-TL_WS2812B (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.89) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-SMD_4P-L3.5-W3.5-TL_WS2812B (at 0 4.89) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.64 -0.89 0.00) (size 1.55 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.64 0.89 0.00) (size 1.55 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.64 0.89 0.00) (size 1.55 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.64 -0.89 0.00) (size 1.55 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/WS2812B-Mini/WS2812B-Mini.3dshapes/LED3535-4P_L3.5-W3.5-H1.9-LS3.7.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)