(module Wurth_Electronics-875075661008-MFG (layer F.Cu) (tedit 5FB5660A)
(fp_text reference REF** (at -5.3000000000 -6.0000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -4.3500000000 0.0000000000 )(size 4.4000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 4.3500000000 0.0000000000 )(size 4.4000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Wurth_Electronics_-_875075661008.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
