(module easyeda2kicad:OSC-SMD_6P-L3.2-W2.5-BL_SG3225EAN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.93) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_6P-L3.2-W2.5-BL_SG3225EAN (at 0 4.93) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 1.29 -0.93 0.00) (size 0.86 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.29 -0.93 0.00) (size 0.86 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.29 0.93 0.00) (size 0.86 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.29 0.93 0.00) (size 0.86 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -0.93 0.00) (size 0.82 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 0.90 0.00) (size 0.82 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/X1G0042410033/X1G0042410033.3dshapes/OSC-SMD_6P-L3.2-W2.5-H1.0-BL_SG3225EAN.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)