(module easyeda2kicad:CRYSTAL-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL-2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.58) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CRYSTAL-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL-2 (at 0 4.58) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.80 0.58 0.00) (size 1.10 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.80 -0.57 0.00) (size 1.10 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.80 -0.58 0.00) (size 1.10 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.80 0.57 0.00) (size 1.10 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/X201632MOB4SI/X201632MOB4SI.3dshapes/CRYSTAL-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL-2.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)