(module easyeda2kicad:IDC-TH_38P-V-M-R2-C19-P2.00-S2.00-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value IDC-TH_38P-V-M-R2-C19-P2.00-S2.00-BR (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at 18.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 2 thru_hole circle (at 18.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 3 thru_hole circle (at 16.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 4 thru_hole circle (at 16.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 5 thru_hole circle (at 14.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 6 thru_hole circle (at 14.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 7 thru_hole circle (at 12.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 8 thru_hole circle (at 12.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 9 thru_hole circle (at 10.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 10 thru_hole circle (at 10.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 11 thru_hole circle (at 8.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 12 thru_hole circle (at 8.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 13 thru_hole circle (at 6.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 14 thru_hole circle (at 6.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 15 thru_hole circle (at 4.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 16 thru_hole circle (at 4.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 17 thru_hole circle (at 2.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 18 thru_hole circle (at 2.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 19 thru_hole circle (at 0.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 20 thru_hole circle (at 0.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 21 thru_hole circle (at -2.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 22 thru_hole circle (at -2.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 23 thru_hole circle (at -4.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 24 thru_hole circle (at -4.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 25 thru_hole circle (at -6.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 26 thru_hole circle (at -6.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 27 thru_hole circle (at -8.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 28 thru_hole circle (at -8.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 29 thru_hole circle (at -10.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 30 thru_hole circle (at -10.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 31 thru_hole circle (at -12.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 32 thru_hole circle (at -12.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 33 thru_hole circle (at -14.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 34 thru_hole circle (at -14.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 35 thru_hole circle (at -16.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 36 thru_hole circle (at -16.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 37 thru_hole circle (at -18.00 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 38 thru_hole circle (at -18.00 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
)