(module easyeda2kicad:USP-6EL_L2.0-W1.8-P0.55-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.9399999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USP-6EL_L2.0-W1.8-P0.55-BL-EP (at 0 4.9399999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.55 0.94 0.00) (size 0.35 0.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.00 0.94 0.00) (size 0.35 0.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.55 0.94 0.00) (size 0.35 0.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.55 -0.94 0.00) (size 0.35 0.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.00 -0.94 0.00) (size 0.35 0.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.55 -0.94 0.00) (size 0.35 0.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.00 0.00 0.00) (size 1.50 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/XC9140C3014R-G/XC9140C3014R-G.3dshapes/USP-6EL_L2.0-W1.8-P0.55-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)