(module XCVR_A2235-H (layer F.Cu) (tedit 661938A8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.02622 -9.73733 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_A2235-H (at -0.98072 9.672225 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -8.0 -7.62) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.0 -6.35) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.0 -5.08) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.0 -3.81) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.0 -2.54) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.0 -1.27) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.0 5.08) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.0 6.35) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.0 7.62) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 8.0 7.62) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 8.0 6.35) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 8.0 5.08) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 8.0 3.81) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 8.0 2.54) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 8.0 1.27) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 8.0 0.0) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 8.0 -1.27) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 8.0 -2.54) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 8.0 -3.81) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 8.0 -5.08) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 8.0 -6.35) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8.0 -7.62) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -3.81 -5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -1.27 -5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 1.27 -5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 3.81 -5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at -3.81 5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at -1.27 5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 1.27 5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 3.81 5.715) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.605 -0.63) (size 3.1 3.1) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask))
)