(module XCVR_ESP32-C3-DEVKITC-02 (layer F.Cu) (tedit 653DF5B5)
  (fp_text reference REF** (at -9.775 -21.34) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_ESP32-C3-DEVKITC-02 (at 2.29 21.34) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 -17.3922) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -14.8522) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 -12.3122) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 -9.7722) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.43 -7.2322) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 -4.6922) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -11.43 -2.1522) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 0.3878) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -11.43 2.9278) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.43 5.4678) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 8.0078) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 10.5478) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -11.43 13.0878) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -11.43 15.6278) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -11.43 18.1678) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 11.43 18.1678) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 15.6278) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 11.43 13.0878) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 11.43 10.5478) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.43 8.0078) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 11.43 5.4678) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 11.43 2.9278) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 11.43 0.3878) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 11.43 -2.1522) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 11.43 -4.6922) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 11.43 -7.2322) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 11.43 -9.7722) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 11.43 -12.3122) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 -14.8522) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -17.3922) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
