(module XCVR_ESP32-C5-WROOM-1U-N8R8 (layer F.Cu) (tedit 697A542F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -12.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_ESP32-C5-WROOM-1U-N8R8 (at 8.145 11.615 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -8.75 -8.91) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.75 -7.64) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -6.37) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.75 -5.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.75 -3.83) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.75 -2.56) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.75 -1.29) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 -0.02) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 1.25) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -8.75 2.52) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -8.75 3.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -8.75 5.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -8.75 6.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -8.75 7.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 8.75 7.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 8.75 6.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 8.75 5.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 8.75 3.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 8.75 2.52) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 8.75 1.25) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 8.75 -0.02) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8.75 -1.29) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 8.75 -2.56) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 8.75 -3.83) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 8.75 -5.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 8.75 -6.37) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 8.75 -7.64) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 8.75 -8.91) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_5 smd rect (at 0.8298 -0.322) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_1 smd rect (at -0.8702 -2.022) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_2 smd rect (at 0.8298 -2.022) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_3 smd rect (at 2.5298 -2.022) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_4 smd rect (at -0.8702 -0.322) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_6 smd rect (at 2.5298 -0.322) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_7 smd rect (at -0.8702 1.378) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_8 smd rect (at 0.8298 1.378) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_9 smd rect (at 2.5298 1.378) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_10 thru_hole circle (at -0.0202 -2.304) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30 smd rect (at 4.0 -10.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 2.73 -10.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 1.46 -10.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_11 thru_hole circle (at -0.0202 -1.738) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_12 thru_hole circle (at 1.6798 -2.304) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_13 thru_hole circle (at 1.6798 -1.738) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_14 thru_hole circle (at -1.1522 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_15 thru_hole circle (at -0.5862 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_16 thru_hole circle (at -0.0202 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_17 thru_hole circle (at 0.5468 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_18 thru_hole circle (at 1.1128 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_19 thru_hole circle (at 1.6798 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_20 thru_hole circle (at 2.2458 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_21 thru_hole circle (at 2.8118 -1.172) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_22 thru_hole circle (at -0.0202 -0.605) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_23 thru_hole circle (at -0.0202 -0.039) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_24 thru_hole circle (at 1.6798 -0.605) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_25 thru_hole circle (at 1.6798 -0.039) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_26 thru_hole circle (at -1.1522 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_27 thru_hole circle (at -0.5862 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_28 thru_hole circle (at -0.0202 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_29 thru_hole circle (at 0.5468 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_30 thru_hole circle (at 1.1128 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_31 thru_hole circle (at 1.6798 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_32 thru_hole circle (at 2.2458 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_33 thru_hole circle (at 2.8118 0.528) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_34 thru_hole circle (at -0.0202 1.094) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_35 thru_hole circle (at -0.0202 1.66) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_36 thru_hole circle (at 1.6798 1.094) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 29_37 thru_hole circle (at 1.6798 1.66) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
)