(module XCVR_ESP32-C6-WROOM-1U-N4 (layer F.Cu) (tedit 6970C248)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -10.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_ESP32-C6-WROOM-1U-N4 (at 6.875 10.615 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -8.75 -8.41) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.75 -7.14) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -5.87) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.75 -4.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.75 -3.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.75 -2.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.75 -0.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 0.48) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 1.75) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -8.75 3.02) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -8.75 4.29) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -8.75 5.56) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -8.75 6.83) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -8.75 8.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 8.75 8.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 8.75 6.83) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 8.75 5.56) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 8.75 4.29) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 8.75 3.02) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 8.75 1.75) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 8.75 0.48) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8.75 -0.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 8.75 -2.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 8.75 -3.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 8.75 -4.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 8.75 -5.87) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 8.75 -7.14) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 8.75 -8.41) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_5 smd rect (at -1.505 -2.69) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_1 smd rect (at -2.755 -3.94) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_2 smd rect (at -1.505 -3.94) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_3 smd rect (at -0.255 -3.94) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_4 smd rect (at -2.755 -2.69) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_6 smd rect (at -0.255 -2.69) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_7 smd rect (at -2.755 -1.44) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_8 smd rect (at -1.505 -1.44) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29_9 smd rect (at -0.255 -1.44) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30_1 thru_hole circle (at -2.13 -3.94) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_2 thru_hole circle (at -0.88 -3.94) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_3 thru_hole circle (at -2.755 -3.315) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_4 thru_hole circle (at -1.505 -3.315) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_5 thru_hole circle (at -0.255 -3.315) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_6 thru_hole circle (at -2.13 -2.69) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_7 thru_hole circle (at -0.88 -2.69) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_8 thru_hole circle (at -2.755 -2.065) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_9 thru_hole circle (at -1.505 -2.065) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_10 thru_hole circle (at -0.255 -2.065) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_11 thru_hole circle (at -2.13 -1.44) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 30_12 thru_hole circle (at -0.88 -1.44) (size 0.35 0.35) (drill 0.25) (layers *.Cu))
)