(module XCVR_ESP32-PICO-KIT (layer F.Cu) (tedit 654A3B6C)
  (fp_text reference REF** (at -23.114 -11.176) (layer F.SilkS))
  (pad J2_10 thru_hole circle (at -1.27 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_11 thru_hole circle (at 1.27 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_9 thru_hole circle (at -3.81 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_8 thru_hole circle (at -6.35 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_7 thru_hole circle (at -8.89 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_6 thru_hole circle (at -11.43 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_5 thru_hole circle (at -13.97 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_4 thru_hole circle (at -16.51 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_3 thru_hole rect (at -19.05 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_12 thru_hole circle (at 3.81 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_13 thru_hole circle (at 6.35 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_14 thru_hole circle (at 8.89 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_15 thru_hole circle (at 11.43 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_16 thru_hole circle (at 13.97 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_17 thru_hole circle (at 16.51 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_18 thru_hole circle (at 19.05 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_19 thru_hole circle (at 21.59 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2_20 thru_hole circle (at 24.13 -8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_10 thru_hole circle (at -1.27 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_11 thru_hole circle (at 1.27 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_9 thru_hole circle (at -3.81 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_8 thru_hole circle (at -6.35 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_7 thru_hole circle (at -8.89 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_6 thru_hole circle (at -11.43 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_5 thru_hole circle (at -13.97 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_4 thru_hole circle (at -16.51 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_3 thru_hole rect (at -19.05 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_12 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_13 thru_hole circle (at 6.35 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_14 thru_hole circle (at 8.89 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_15 thru_hole circle (at 11.43 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_16 thru_hole circle (at 13.97 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_17 thru_hole circle (at 16.51 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_18 thru_hole circle (at 19.05 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_19 thru_hole circle (at 21.59 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_20 thru_hole circle (at 24.13 8.89) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
