(module XCVR_ESP32-S2-DEVKITM-1U (layer F.Cu) (tedit 64ABF962)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.775 -28.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_ESP32-S2-DEVKITM-1U (at 2.29 28.885 0) (layer F.Fab))
  (pad J1_1 thru_hole rect (at -11.43 -25.4) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_2 thru_hole circle (at -11.43 -22.86) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_3 thru_hole circle (at -11.43 -20.32) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_4 thru_hole circle (at -11.43 -17.78) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_5 thru_hole circle (at -11.43 -15.24) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_6 thru_hole circle (at -11.43 -12.7) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_7 thru_hole circle (at -11.43 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_8 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_9 thru_hole circle (at -11.43 -5.08) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_10 thru_hole circle (at -11.43 -2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_11 thru_hole circle (at -11.43 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_12 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_13 thru_hole circle (at -11.43 5.08) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_14 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_15 thru_hole circle (at -11.43 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_16 thru_hole circle (at -11.43 12.7) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_17 thru_hole circle (at -11.43 15.24) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_18 thru_hole circle (at -11.43 17.78) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_19 thru_hole circle (at -11.43 20.32) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_19 thru_hole circle (at 11.43 20.32) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_18 thru_hole circle (at 11.43 17.78) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_17 thru_hole circle (at 11.43 15.24) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_16 thru_hole circle (at 11.43 12.7) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_15 thru_hole circle (at 11.43 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_14 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_13 thru_hole circle (at 11.43 5.08) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_12 thru_hole circle (at 11.43 2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_11 thru_hole circle (at 11.43 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_10 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_9 thru_hole circle (at 11.43 -5.08) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_8 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_7 thru_hole circle (at 11.43 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_6 thru_hole circle (at 11.43 -12.7) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_5 thru_hole circle (at 11.43 -15.24) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_4 thru_hole circle (at 11.43 -17.78) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_3 thru_hole circle (at 11.43 -20.32) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_2 thru_hole circle (at 11.43 -22.86) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_1 thru_hole circle (at 11.43 -25.4) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_20 thru_hole circle (at -11.43 22.86) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J1_21 thru_hole circle (at -11.43 25.4) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_20 thru_hole circle (at 11.43 22.86) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J3_21 thru_hole circle (at 11.43 25.4) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
)