(module XCVR_ESP32-S2-MINI-1U (layer F.Cu) (tedit 64F0D986)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.775 -8.696) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -7 -5.95) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -7 -5.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -7 -4.25) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -7 -3.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -7 -2.55) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -7 -1.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -7 -0.85) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -7 0) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -7 0.85) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -7 1.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -7 2.55) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -7 3.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -7 4.25) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -7 5.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -7 5.95) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -5.95 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -5.1 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -4.25 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -3.4 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -2.55 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -1.7 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -0.85 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 0 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 0.85 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 1.7 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 2.55 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 3.4 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 4.25 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 5.1 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 5.95 7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 7 5.95) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 7 5.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 7 4.25) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 7 3.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 7 2.55) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 7 1.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 7 0.85) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 7 0) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 7 -0.85) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 7 -1.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 7 -2.55) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 7 -3.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 7 -4.25) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 7 -5.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 7 -5.95) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 5.95 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 5.1 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 4.25 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 3.4 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 2.55 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 1.7 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at 0.85 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at 0 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at -0.85 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at -1.7 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd rect (at -2.55 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd rect (at -3.4 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at -4.25 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at -5.1 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at -5.95 -7) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_0 smd rect (at 0 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_2 smd rect (at -1.65 1.65) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_1 smd rect (at -1.65 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_3 smd rect (at 0 1.65) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_4 smd rect (at 1.65 1.65) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_5 smd rect (at 1.65 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_6 smd rect (at 1.65 -1.65) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_7 smd rect (at 0 -1.65) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61_8 smd custom (at -1.65 -1.65) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.6 0.6) (xy 0.6 0.6) (xy 0.6 -0.6) (xy 0 -0.6) (xy -0.6 0)
) (width 0.01))
    ))
  (pad 62 smd rect (at -7 -7) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd rect (at -7 7) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd rect (at 7 7) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 65 smd rect (at 7 -7) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
