(module XCVR_ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R2 (layer F.Cu) (tedit 66578627)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.775 -39.605 0) (layer F.SilkS))
  (pad J1_22 thru_hole circle (at -11.43 23.37) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_22 thru_hole circle (at 11.43 23.37) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_21 thru_hole circle (at -11.43 20.83) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_20 thru_hole circle (at -11.43 18.29) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_19 thru_hole circle (at -11.43 15.75) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_18 thru_hole circle (at -11.43 13.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_17 thru_hole circle (at -11.43 10.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_16 thru_hole circle (at -11.43 8.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_15 thru_hole circle (at -11.43 5.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_14 thru_hole circle (at -11.43 3.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_13 thru_hole circle (at -11.43 0.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_12 thru_hole circle (at -11.43 -2.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_11 thru_hole circle (at -11.43 -4.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_10 thru_hole circle (at -11.43 -7.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_9 thru_hole circle (at -11.43 -9.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_8 thru_hole circle (at -11.43 -12.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_7 thru_hole circle (at -11.43 -14.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_6 thru_hole circle (at -11.43 -17.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_5 thru_hole circle (at -11.43 -19.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_4 thru_hole circle (at -11.43 -22.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_3 thru_hole circle (at -11.43 -24.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_2 thru_hole circle (at -11.43 -27.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_1 thru_hole rect (at -11.43 -29.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_21 thru_hole circle (at 11.43 20.83) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_20 thru_hole circle (at 11.43 18.29) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_19 thru_hole circle (at 11.43 15.75) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_18 thru_hole circle (at 11.43 13.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_17 thru_hole circle (at 11.43 10.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_16 thru_hole circle (at 11.43 8.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_15 thru_hole circle (at 11.43 5.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_14 thru_hole circle (at 11.43 3.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_13 thru_hole circle (at 11.43 0.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_12 thru_hole circle (at 11.43 -2.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_11 thru_hole circle (at 11.43 -4.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_10 thru_hole circle (at 11.43 -7.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_9 thru_hole circle (at 11.43 -9.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_8 thru_hole circle (at 11.43 -12.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_7 thru_hole circle (at 11.43 -14.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_6 thru_hole circle (at 11.43 -17.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_5 thru_hole circle (at 11.43 -19.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_4 thru_hole circle (at 11.43 -22.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_3 thru_hole circle (at 11.43 -24.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_2 thru_hole circle (at 11.43 -27.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_1 thru_hole circle (at 11.43 -29.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)