(module XCVR_ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (layer F.Cu) (tedit 64907B6A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.575 -10.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (at 8.03 11.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 41_5 smd rect (at -1.5 -0.69) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -8.75 -8.41) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -8.75 -7.14) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -5.87) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -8.75 -4.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -8.75 -3.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -8.75 -2.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -8.75 -0.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 0.48) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 1.75) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -8.75 3.02) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -8.75 4.29) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -8.75 5.56) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -8.75 6.83) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -8.75 8.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -6.985 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -5.715 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at -4.445 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at -3.175 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at -1.905 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at -0.635 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 0.635 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 1.905 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 3.175 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 4.445 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_4 smd rect (at -2.9 -0.69) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_6 smd rect (at -0.1 -0.69) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_7 smd rect (at -2.9 0.71) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_8 smd rect (at -1.5 0.71) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_9 smd rect (at -0.1 0.71) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_1 smd rect (at -2.9 -2.09) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_2 smd rect (at -1.5 -2.09) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_3 smd rect (at -0.1 -2.09) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41_13 thru_hole circle (at -1.5 -1.39) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_12 thru_hole circle (at -2.9 -1.39) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_14 thru_hole circle (at -0.1 -1.39) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_17 thru_hole circle (at -2.9 0.01) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_18 thru_hole circle (at -1.5 0.01) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_19 thru_hole circle (at -0.1 0.01) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_10 thru_hole circle (at -2.2 -2.09) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_11 thru_hole circle (at -0.8 -2.09) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_15 thru_hole circle (at -2.2 -0.69) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_16 thru_hole circle (at -0.8 -0.69) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_20 thru_hole circle (at -2.2 0.71) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41_21 thru_hole circle (at -0.8 0.71) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 25 smd rect (at 5.715 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at 6.985 9.35) (size 0.9 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at 8.75 8.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd rect (at 8.75 6.83) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd rect (at 8.75 5.56) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd rect (at 8.75 4.29) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd rect (at 8.75 3.02) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd rect (at 8.75 1.75) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd rect (at 8.75 0.48) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 34 smd rect (at 8.75 -0.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 35 smd rect (at 8.75 -2.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 36 smd rect (at 8.75 -3.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 37 smd rect (at 8.75 -4.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 38 smd rect (at 8.75 -5.87) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 39 smd rect (at 8.75 -7.14) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 40 smd rect (at 8.75 -8.41) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)