(module XCVR_ESP32-WROVER-E-N4R8 (layer F.Cu) (tedit 6505C340)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.825 17.025) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -8.75 -8.26) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.75 -6.99) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -5.72) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.75 -4.45) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.75 -3.18) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.75 -1.91) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.75 -0.64) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 0.63) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 1.9) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -8.75 3.17) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -8.75 4.44) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -8.75 5.71) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -8.75 6.98) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -8.75 8.25) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -8.75 9.52) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -8.75 10.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -8.75 12.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -8.75 13.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -8.75 14.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 8.75 -8.26) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 8.75 -6.99) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 8.75 -5.72) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 8.75 -4.45) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 8.75 -3.18) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 8.75 -1.91) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 8.75 -0.64) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 8.75 0.63) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 8.75 1.9) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 8.75 3.17) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 8.75 4.44) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 8.75 5.71) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 8.75 6.98) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 8.75 8.25) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 8.75 9.52) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 8.75 10.79) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8.75 12.06) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 8.75 13.33) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 8.75 14.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_4 smd rect (at -2.9 -0.46) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_5 smd rect (at -1.5 -0.46) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_6 smd rect (at -0.1 -0.46) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_1 smd rect (at -2.9 -1.86) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_2 smd rect (at -1.5 -1.86) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_3 smd rect (at -0.1 -1.86) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_7 smd rect (at -2.9 0.94) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_8 smd rect (at -1.5 0.94) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_9 smd rect (at -0.1 0.94) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 thru_hole circle (at -0.1 -1.16) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 43 thru_hole circle (at -1.5 -1.16) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 42 thru_hole circle (at -2.9 -1.16) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 47 thru_hole circle (at -2.9 0.24) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 48 thru_hole circle (at -1.5 0.24) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at -0.1 0.24) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 41 thru_hole circle (at -0.8 -1.86) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 40 thru_hole circle (at -2.2 -1.86) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 46 thru_hole circle (at -0.8 -0.46) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 45 thru_hole circle (at -2.2 -0.46) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 50 thru_hole circle (at -2.2 0.94) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 51 thru_hole circle (at -0.8 0.94) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
)
