(module XCVR_HC-05 (layer F.Cu) (tedit 647E9095)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.73221 -15.139908 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_HC-05 (at -1.265535 15.2518185 0) (layer F.Fab))
  (pad 17 smd rect (at -0.75 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -5.25 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -3.75 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -2.25 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 0.75 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 2.25 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 3.75 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 5.25 13.175 90.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 6.35 11.675 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 6.35 10.175 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 6.35 8.675 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at 6.35 7.175 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at 6.35 5.675 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at 6.35 4.175 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd rect (at 6.35 2.675 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd rect (at 6.35 1.175 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd rect (at 6.35 -0.325 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd rect (at 6.35 -1.825 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd rect (at 6.35 -3.325 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd rect (at 6.35 -4.825 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 34 smd rect (at 6.35 -6.325 180.0) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -6.35 -6.325) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -6.35 -4.825) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -6.35 -3.325) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -6.35 -1.825) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -6.35 -0.325) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -6.35 1.175) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -6.35 2.675) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -6.35 4.175) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -6.35 5.675) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -6.35 7.175) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -6.35 8.675) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -6.35 10.175) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -6.35 11.675) (size 1.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)