(module XCVR_HC-SR04 (layer F.Cu) (tedit 64593E7D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.286) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
