(module XCVR_L80-R (layer F.Cu) (tedit 6230D7B6)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.985 -12.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_L80-R (at -3.81 11.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd oval (at -7.75 -1.27) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 7.75 -1.27) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -7.75 1.27) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -7.75 -3.81) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -7.75 -6.35) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -7.75 3.81) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -7.75 6.35) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 7.75 -3.81) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 7.75 -6.35) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 7.75 1.27) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 7.75 3.81) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 7.75 6.35) (size 2.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask))
)