(module XCVR_LILYGO-T-CALL-SIM800L (layer F.Cu) (tedit 632D169C)
  (fp_text reference REF** (at -11.58 -39.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_LILYGO-T-CALL-SIM800L (at 1.755 39.275) (layer F.Fab))
  (pad 42 thru_hole circle (at 13.385 -29.42) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 13.385 -26.88) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 13.385 -24.34) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 13.385 -21.8) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 13.385 -19.26) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 13.385 -16.72) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 13.385 -14.18) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 13.385 -11.64) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 13.385 -9.1) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 13.385 -6.56) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 13.385 -4.02) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 13.385 -1.48) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 13.385 1.06) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 13.385 3.6) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 13.385 6.14) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 13.385 8.68) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 13.385 11.22) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 13.385 13.76) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 13.385 16.3) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 13.385 18.84) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 13.385 21.38) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -13.385 -29.42) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13.385 -26.88) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -13.385 -24.34) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -13.385 -21.8) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.385 -19.26) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -13.385 -16.72) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -13.385 -14.18) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -13.385 -11.64) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -13.385 -9.1) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.385 -6.56) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -13.385 -4.02) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -13.385 -1.48) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -13.385 1.06) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -13.385 3.6) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -13.385 6.14) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -13.385 8.68) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -13.385 11.22) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -13.385 13.76) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -13.385 16.3) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -13.385 18.84) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -13.385 21.38) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.355 35.09) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.395 35.09) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.445 -34.27) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.395 -34.27) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
