(module XCVR_RFM95W-868S2 (layer F.Cu) (tedit 60F7CA37)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.433495 -9.503175 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_RFM95W-868S2 (at 3.35108 9.48215 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -7.4 -7.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -7.4 -5.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -7.4 -3.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -7.4 -1.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -7.4 1.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -7.4 3.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -7.4 5.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -7.4 7.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 7.4 7.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 7.4 5.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 7.4 3.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 7.4 1.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 7.4 -1.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 7.4 -3.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 7.4 -5.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 7.4 -7.0) (size 1.95 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)