(module XDCR_2450AT18B100E (layer F.Cu) (tedit 644F2AB2)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.318 -1.7064) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_2450AT18B100E (at 4.9652 1.7064) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.7 0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.7 0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
