(module XDCR_ALS-PT19-315C_L177_TR8 (layer F.Cu) (tedit 646D67E8)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.4064) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_ALS-PT19-315C/L177/TR8 (at 0 1.4064) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
