(module XDCR_BH1750FVI-TR (layer F.Cu) (tedit 64D114F5)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.226565 -1.937485 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_BH1750FVI-TR (at 8.80415 1.71678 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.375 -0.5) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.375 0.0) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.375 0.5) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.375 0.5) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.375 0.0) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.375 -0.5) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)