(module XDCR_BMP280 (layer F.Cu) (tedit 645B8C3C)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.78203 -2.308708) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_BMP280 (at 3.042867 2.467119) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0.8 -0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.8 -0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.8 0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.8 0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.8 -0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.8 -0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.8 0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
