(module XDCR_CMT-8504-100-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 64FFCCC9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.27 -6.35 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_CMT-8504-100-SMT-TR (at 10.795 6.35 0) (layer F.Fab))
  (pad P smd rect (at -3.5 -3.5) (size 2.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 3.5 -3.5) (size 2.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.5 3.5) (size 2.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N smd rect (at -3.5 3.5) (size 2.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at -5.715 -3.175) (layer F.Fab))
  (fp_text user "-" (at -5.715 3.175) (layer F.Fab))
  (fp_text user "-" (at -5.715 3.175) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at -5.715 -3.175) (layer F.SilkS))
)