(module XDCR_CPI-1514-12-95T (layer F.Cu) (tedit 683DD66A)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.835 -8.775 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_CPI-1514-12-95T (at 10.06 9.035 0) (layer F.Fab))
  (pad P thru_hole rect (at -3.8 0.0) (size 2.5 2.5) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N thru_hole circle (at 3.8 0.0) (size 2.5 2.5) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)