(module XDCR_ENS220S-BLGT (layer F.Cu) (tedit 660D09B6)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.782 -1.7564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_ENS220S-BLGT (at 5.5588 1.8564 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.7625 -0.25) (size 0.275 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.7625 0.25) (size 0.275 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 0.7625) (size 0.25 0.275) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.0 0.7625) (size 0.25 0.275) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.5 0.7625) (size 0.25 0.275) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.7625 0.25) (size 0.275 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.7625 -0.25) (size 0.275 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.5 -0.7625) (size 0.25 0.275) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.0 -0.7625) (size 0.25 0.275) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -0.5 -0.7625) (size 0.25 0.275) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)