(module XDCR_MAX30101EFD+ (layer F.Cu) (tedit 6450FA51)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.1 -4.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MAX30102EFD+T (at 0.05 5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 -1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 -0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.2 0) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.2 2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2 2.4 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.2 1.6 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.2 0.8 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.2 0 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.2 -0.8 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.2 -1.6 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.2 -2.4 180) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
