(module XDCR_PEC11R-4215F-S0024 (layer F.Cu) (tedit 636DADBD)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.89) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_PEC11R-4215F-S0024 (at 0 9.652) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.5 -7) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 -7) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at -2.5 7.5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COM thru_hole circle (at 0 7.5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B thru_hole circle (at 2.5 7.5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.7 0) (size 3 6) (drill oval 2 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 5.7 0) (size 3 6) (drill oval 2 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
