(module XDCR_PEC12R-2220F-S0024 (layer F.Cu) (tedit 66E315C2)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.283 -8.701 0) (layer F.SilkS))
  (pad A thru_hole circle (at -2.5 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole rect (at -2.5 -2.5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 2.5 -2.5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole oval (at -6.55 -3.5) (size 3.316 6.632) (drill oval 2.3 2.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole oval (at 6.55 -3.5) (size 3.316 6.632) (drill oval 2.3 2.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)