(module XDCR_VL53L3CXV0DH/1 (layer F.Cu) (tedit 64A736F3)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.035 -2.305 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_VL53L3CXV0DH/1 (at 8.925 2.315 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at -1.6 -0.8) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.25 0.25)
          (xy 0.25 -0.25)
          (xy -0.25 -0.25)
          (xy -0.25 0.0)
          (xy -0.33 0.0)
          (xy -0.33 0.25)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd rect (at -0.8 -0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 -0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 -0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.6 -0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.6 0.0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.6 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 0.8 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.0 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -0.8 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -1.6 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -1.6 0.0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)