(module "XFL4020152MEC" (layer F.Cu)
  (descr "XFL4020-152MEC-2")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "XFL4020152MEC" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.185 -0 0) (size 0.980 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.185 -0 0) (size 0.980 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model XFL4020-152MEC.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
