(module XFMR_ALT3232M-151-T001 (layer F.Cu) (tedit 646EBBD9)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.675) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ALT3232M-151-T001 (at 0 2.75) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at 1.4 1.35) (size 1 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 1.35) (size 1 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 0.7) (size 1 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.4 -1.35) (size 1 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.4 -1.35) (size 1 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.4 -0.7) (size 1 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
