(module XFMR_CL2-10R-24 (layer F.Cu) (tedit 67D7AA6A)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -16.425 -25.075 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XFMR_CL2-10R-24 (at -10.025 24.965 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -14.5 -10.2) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -14.5 -5.1) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -14.5 5.1) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -14.5 10.2) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 14.5 10.2) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 14.5 5.1) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 14.5 -5.1) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 14.5 -10.2) (size 2.16 2.16) (drill 1.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 15.9 0.0) (size 3.43 3.43) (drill 3.43) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -15.9 0.0) (size 3.43 3.43) (drill 3.43) (layers *.Cu *.Mask))
)