(module XFMR_CST-1020 (layer F.Cu) (tedit 65E7FA24)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.255 -6.985 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XFMR_CST-1020 (at -3.175 8.255 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 -3.75) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.5 3.75) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.5 3.75) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)