(module XFMR_FP16-3000 (layer F.Cu) (tedit 658EF28F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -27.8206 -41.9346 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XFMR_FP16-3000 (at -22.56 41.975 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -23.7363 -27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -23.7363 27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -8.4963 27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.4963 27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 23.7363 27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 23.7363 -27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.4963 -27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 8.4963 -27.686) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)