(module MODULE_102010388 (layer F.Cu) (tedit 653CEE13)
  (fp_text reference REF** (at -5.975 -13.135) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -7.62) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole oval (at -7.62 -5.08) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole oval (at -7.62 -2.54) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole oval (at -7.62 0) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole oval (at -7.62 2.54) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole oval (at -7.62 5.08) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole oval (at -7.62 7.62) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 -2.54) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 -5.08) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 -7.62) (size 3 1.8) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
