(module easyeda2kicad:SW-SMD_6P-L5.8-W5.8-P2.00-LS8.3_XKB5858-W-TP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_6P-L5.8-W5.8-P2.00-LS8.3_XKB5858-W-TP (at 0 7.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at -2.00 -3.50 90.00) (size 3.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -3.50 90.00) (size 3.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.00 -3.50 90.00) (size 3.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.00 3.50 90.00) (size 3.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 3.50 90.00) (size 3.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.00 3.50 90.00) (size 3.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)