(module "XKB8080Z" (layer F.Cu)
  (descr "XKB8080-Z-1")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 3.000 -2.225) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.000 -2.225) (layer F.Fab))
  (fp_text value "XKB8080Z" (at 3.000 -2.225) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -5) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.000 -5) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.000 -5) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model XKB8080-Z.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
