(module XKB_DC-005-5A-2.0 (layer F.Cu) (tedit 6262615D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.775 -6.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XKB_DC-005-5A-2.0 (at 2.845 7.585 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3.0 4.7) (size 4.0 2.0) (drill oval 3.0 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 6.0 0.0) (size 2.2 4.4) (drill oval 1.0 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0.0 0.0) (size 2.0 4.0) (drill oval 1.0 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
)