(module LED_CREE_XPC (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_CREE_XPC (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2021 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.397) (size 3.302 .508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 3.302 1.2954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.397) (size 3.302 .508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
