(module LED_XPGBWT_CRE (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_XPGBWT_CRE (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 0) (size .508 3.302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0) (size .508 3.302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 1.2954 3.302) (layers F.Cu F.Mask))
)
