(module XPSM82822SILR (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SIL0010D-MFG (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "Designator27" (at -1.651 -2.8702) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.625 -1.000001) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.625 -0.499999) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.625 0) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.625 0.499999) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.625 1.000001) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.625 1.000001) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.625 0.499999) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.625 0) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.625 -0.499999) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.625 -1.000001) (size 0.650001 0.249999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
