(module XTAL_ABM3-40.000MHZ-B4Y-T (layer F.Cu) (tedit 67ECB4D8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.218 -2.5064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABM3-40.000MHZ-B4Y-T (at 6.91 2.5064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.05 0.0) (size 1.9 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.05 0.0) (size 1.9 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)