(module XTAL_ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T (layer F.Cu) (tedit 683A75D5)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.125 -3.985 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T (at 16.365 3.985 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -2.0) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 2.0) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 2.0) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 -2.0) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)