(module XTAL_ABM3B-8.000MHZ-B2-T (layer F.Cu) (tedit 6371A297)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.064) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABM3B-8.000MHZ-B2-T (at 0 4.572) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -2) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 2) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 2) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 -2) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
