(module XTAL_ABM8-12.000MHZ-B2-T (layer F.Cu) (tedit 69255B68)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.525 -2.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABM8-12.000MHZ-B2-T (at 13.59 2.885 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.875 -1.15) (size 1.05 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.875 1.15) (size 1.05 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.875 1.15) (size 1.05 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.875 -1.15) (size 1.05 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)