(module XTAL_ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 (layer F.Cu) (tedit 64DEE09E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.475 -2.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 (at 14.81 2.885 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.85 -1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.85 1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.85 1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.85 -1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)